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Общие требования к оригинал макетам(ОМ) на цифровую печать.

1. ОРИГИНАЛ-МАКЕТ (ОМ) ДОЛЖЕН ПО ВСЕМ ПАРАМЕТРАМ СООТВЕТСТВОВАТЬ ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ И ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТЕКСТОВЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ЗАДАНИЕМ ЗАКАЗЧИКА. В СЛУЧАЕ РАСХОЖДЕНИЯ ОМ С ТЕХНИЧЕСКИМ ЗАДАНИЕМ ОТВЕСТВЕННОСТЬ ЗА НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ЛЕЖИТ НА ЗАКАЗЧИКЕ.
2. Все макеты принимаются в электронном виде, по e-mail, ftp, на внешних носителях. Высылать на электронную почту файлы большого объема (более 10–15Мб) не рекомендуется.
3. При предоставлении ОМ на внешнем носителе, предоставлять текстовый файл с техническим заданием. Если заказ выкладывается на ftp или на файлообменник, необходимо прислать заявку по e-mail с ТЗ и полной ссылкой на файл. 
4. ОМ макет предоставляется в графических редакторах совместимых с ОС Windows (Corel Draw X6, Adobe 2020) Избегать при создании ОМ офисных приложений, таких как MS Word, Excel, Power Point и им подобных, Autocad.
5. В макете все шрифты должны быть переведены в кривые. Обратите внимание, что, если текст сгруппирован с растровым изображением, он в кривые не переводится.
6. Растровые изображения должны иметь разрешение 300 dpi.

7. В макете должен быть указан обрезной формат и сделаны выносы под обрез по 2мм с каждой стороны. Текстовая и графическая информация (текст, логотип) должны располагаться на расстоянии не менее 3 мм от обрезной линии реза. Для макетов под вырубку или плоттерную резку должен быть указан контур вырубки или резки и также сделаны вылеты по 2 мм по всему периметру. 
8. ОМ должен быть в цветовой модели CMYK (предпочтительно использование цветового профиля GRACoL2006_Coated), возможно использование RGB или Pantone, но в этом случае возможно несоответствие заданному цвету, за что наша компания ответственности не несет. 
9. Для многостраничных изданий верстку нужно предоставлять пополосно (сохраняя последовательность страниц в издании). При отсутствии нумерации страниц желательно предоставлять черновой собранный образец.
10. При подготовке PDF-файлов для печати в файл используйте Acrobat Distiller, предварительно убрав все компрессии и конвертации цветов, а также масштабирование. Шрифты должны быть встроены в PDF файл. 
11. Сложные графические заливки, текстуры, линзы, эффекты прозрачности, особенно в программе Corel Draw должны быть отрастрированы. 

12. Линки следует предоставлять с документом или внедрять.
13. К макету, предназначенному для персонализации необходимо приложить базу с персональными данными в формате Excel и приложить или указать шрифт для персонализации.

14. Мы не несем ответственности за цветопередачу при печати на разных специфических материалах, а также за непопадание в предоставленный образец, который был изготовлен кем-то и когда-то. Также наша компания не несет ответственности за текстовое содержание, грамматические, синтаксические, лингвистические, стилистические и прочие ошибки.

Требование к сопроводительному техническому заданию (ТЗ).

ТЗ должно содержать:

· Тираж изделий и количество видов изделий

· Обрезной формат

· Материал (точное название с номером из каталога поставщика)

· Цветность (цветное — это 4+0 или 4+4, черно-белое — это 1+0 или 1+1)

· Всю необходимую постпечатную обработку (полная информация)

· Для буклетов формат в развороте, формат в сборе, количество полос, вид брошюровки.

· Для выборочной лакировки необходимо прикрепить макет выборки в формате cdr
· Для тиснения, конгрева, вырубки, плоттерной резки, лака необходимо прилагать отдельный макет элементов тиснения, контур вырубки, контур резки, черно-белый макет лака, либо отдельными слоями, а лучше на отдельной странице. При использовании одного из наших вырубных штампов нужна усадка под наш штамп.

Наша компания не несет ответственности за несоответствие макета печати и постпечатных файлов. При разработке дизайна следует учитывать запечатываемый материал, чем сложнее фактура материала, тем меньше должно содержаться заливок в макете. Выбор материала остается за вами.
Страница 1 из 1  Письмо исх. № 10 от 05.05.2009 г.
Страница 1 из 2  Письмо исх. № 15 от 22.10.2008 г.

